โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | หมู่ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
| 1 | 1 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดเข้าพื้นที่การเกษตร สายแม่แปงเหนือ พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E 574653 N 1976597 จุดสิ้นสุด E 573126 N 1974812 | 160,000.- |
| 2 | 1 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดเข้าพื้นที่การเกษตร สายแปงก้าง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E 571801 N 1974257จุดสิ้นสุด E 575171 N 1973476 | 195,000.- |
| 3 | 1 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยโป่ง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E 572304 N 1973988จุดสิ้นสุด E 572238 N 1973825 | 117,800.- |
| 4 | 2 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยปูน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง 3-4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า5,800 ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E 580361 N 1973085จุดสิ้นสุด E 580898 N 1973954 | 142,000.- |
| 5 | 2 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยวัว พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,800 ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E 580579 N 1971852จุดสิ้นสุด E 577878 N 1971818 | 293,000.- |
| 6 | 3 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยจำกั้งแยกซ้าย-ม่อนป่าสัก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E 582371 N 1967645จุดสิ้นสุด E 582069 N 1967420 | 174,000.- |
| 7 | 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนายเสนอ ตู่ผัดขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างทาง 0.10-0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E 583523 N 1967606 | 122,000.- |
| 8 | 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนายทวีชัย – บ้านนายนิวัฒน์ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างทาง 0.10-0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E 583795 N 1967325 | 122,000.- |
| 9 | 4 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมห้วยแม่พูน จุดสวนนางรำแพน สูง 3 เมตร กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร 3 ช่อง ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท (ทช 5-201/45) พิกัดเริ่มต้น E 0579407 N 1964730 | 899,200.- |
| 10 | 5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่าช้าบ้านดอนกว้าง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างทาง 0.10-0.50 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E 578270 N 1960480จุดสิ้นสุด E 577870 N 1959803 | 415,000.- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | หมู่ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
| 11 | 6 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยก้องแก้ง-ดอยกลิ้ง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E 588107 N 1968972จุดสิ้นสุดE 589146 N 1970791  | 233,900.- |
| 12 | 6 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดเข้าพื้นที่การเกษตร สายบ้านนายลอย-บ้านนายอรุณ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 700 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E589238N 1967971จุดสิ้นสุด E 589336 N 1968421 | 61,600.- |
| 13 | 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าฌาปนกิจไทยใหญ่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างทาง 0.10-0.50 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 165 ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E 0586476 N 1973451 | 103,000.- |
| 14 | 6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมนึก สมรส ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างทาง 0.10-0.50 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E 0587302N 1968601 | 60,900.- |
| 15 | 7 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยจำปู (ลงหินคลุก) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E 592574 N 1975014จุดสิ้นสุด E 591766 N 1974885 | 294,000.- |
| 16 | 7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเด่น – บ้านนายวรนาถ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างทาง 0.10-0.50 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E 0592991 N 1975935 | 73,000.- |
| 17 | 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายอนุรักษ์ พุ่มม่วง– บ้านนางเรณู หล่อหลอมขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างทาง 0.10-0.50 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E 0576302N 1966464 จุดสิ้นสุด E 0576374 N 1966338 | 342,000.- |
| 18 | 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสนิท ขันใจ– บ้านนายไพเราะ มาตอินทร์ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางเฉลี่ยข้างทาง 0.10-0.50 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E 0576227N 1966397 จุดสิ้นสุด E 0575948 N 1966379 | 61,000.- |
| 19 | 9 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายวังไพร – บ้านนางสุวรรณ วงศ์วาน (ลงหินคลุก) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E 588605 N 1968863จุดสิ้นสุด E 588967N 1968330 | 103,700.- |
| 20 | 9 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายสวนนายบุญช่วย – นายรัตน์ไกร (ลงหินคลุก) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E 589651 N 1968672จุดสิ้นสุด E 589348 N 1969036 | 55,500.- |
| 21 | 9 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายสวนนายบุญช่วย – นายอุดม (ลงหินคลุก) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.พิกัดเริ่มต้น E 589770N 1968675จุดสิ้นสุด E 589572N 1968550 | 33,000.- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | หมู่ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
| 22 | 9 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร สายสวนนายถนัด – นายพนม (ลงหินคลุก) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800 ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E 590498 N 1968536จุดสิ้นสุด E 591863 N 1969560 | 103,700.- |
| 23 | 9 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยไม้ไร่ – สวนนายผดุง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E 590069 N 1968537จุดสิ้นสุด E 590624 N 1969280 | 101,800.- |
| 24 | 10 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดเข้าพื้นที่การเกษตร สายหนองปู่สร้อย พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E 583689 N 1971944จุดสิ้นสุด E 584336 N 1971880 | 196,000.- |
| 25 | 10 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดเข้าพื้นที่การเกษตร สายโปร่งคา พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E 582285 N 1971322 จุดสิ้นสุด E 583932 N 1971576 | 374,600.- |
| 26 | 11 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยมะกอก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E 578519 N 1963206 จุดสิ้นสุด E 578582 N 1963006 | 101,800.- |
| 27 | 11 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดเข้าพื้นที่การเกษตร สายห้วยแม่พูน พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. พิกัดเริ่มต้น E 579817 N 1963746 จุดสิ้นสุด E 578552 N 1964286 | 194,500.- |
| 28 | 11 | โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยแม่พูน พิกัด E 579941 N 1963257 | 56,800.- |
| 29 | 4 | โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  | 350,000.- |
|  รวมทั้งสิ้น (ห้าล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) | 5,540,800.- |